# 不能进行图象旋转

如果使用本手册上的解决方法还是无法排除故障，请按下［电源］按钮，然后将主电源开关切换到“”位置。等待至少10秒钟的时间，然后将主电源开关切换到“”位置。主电源指示灯的颜色变为绿色后，按［电源］按钮。
当位于触摸屏右上角的工作状况显示的背景颜色没有变灰时，请不要关闭主电源开关或拔掉电源插头。这样做可能损坏硬盘，或导致正在保存或接收的数据丢失。

检查点 | 解决方案
--- | ---
您是否手动选择了复印倍率？ | 使用倍率自动选择进行复印。
您是否使用了禁止旋转复印的设置进行复印？ | 一般情况下，旋转复印可以在需要时与其它模式一起使用，但有些组合却不能共同使用。如果已选择禁用的组合，触摸屏上会显示一条相关信息。
设置模式中是否禁用“旋转复印设置”？ | 请向管理员确认。 如果您是管理员，请启用［旋转复印设置］。 在“设置模式”下，选择［系统设置］→［复印设置］→［复印设置］→［旋转复印设置］→［旋转复印］。

返回页首