# 不会正确自动选择色彩模式

如果使用本手册上的解决方法还是无法排除故障，请按下［电源］按钮，然后将主电源开关切换到“”位置。等待至少10秒钟的时间，然后将主电源开关切换到“”位置。主电源指示灯的颜色变为绿色后，按［电源］按钮。
当位于触摸屏右上角的工作状况显示的背景颜色没有变灰时，请不要关闭主电源开关或拔掉电源插头。这样做可能损坏硬盘，或导致正在保存或接收的数据丢失。

检查点 | 解决方案
--- | ---

您是否扫描了下列一种类型的原稿？
未选择黑白模式时：

- 纸张是否有彩色内容或彩色印迹？

未选择彩色模式时：

- 原稿中颜色非常浅？
- 原稿中颜色是否非常深，几乎是黑色的？
- 原稿的彩色区域是否过小？

色彩模式设置为“自动”时，机器可检测到当轻击［彩色开始］键时原稿是黑白还是彩色。但是，使用左侧所示类型的原稿时，自动检测可能无法得到正确的结果。
出现此情况时，请手动指定色彩模式。

返回页首