# 复印色彩模式

## 概述

从自动、真彩、黑白、双色和单色中选择色彩模式。
双色
将原稿中使用的特定颜色更改为其它颜色，以双色复印原稿。如果红色设置为特定颜色，原稿中带红色的部分被抽出，并更改为特定颜色进行复印。
单色
无论原稿中使用什么颜色都以一种颜色复印原稿。
如果选择了任意色彩模式，当轻击［黑白开始］键时会执行黑白复印。

- 若要更改默认色彩模式：
  在“设置模式”下，选择［系统设置］→［复印设置］→［初始状态设置］→［色彩模式］。
- 若要更改检测黑白和彩色的标准：
  在“设置模式”下，选择［系统设置］→［设备设置］→［自动色彩模式的检测基准］。
  在复印模式中将色彩模式设置为自动时，无论原稿为彩色或黑白，原稿检测可设置为5个等级。当设为［1（接近黑白）］时，更容易识别出黑白原稿。当设为［5（接近彩色）］时，更容易识别出彩色原稿。

## 操作

- 自动检测原稿色彩进行复印
- 以真彩复印
- 以黑白复印

- 以双色复印
- 以单色复印

自动检测原稿色彩进行复印
机器会自动检测原稿是彩色还是黑白，并相应地切换模式（彩色原稿选择真彩，黑白原稿选择黑白模式）。
轻击［色彩模式］键。
轻击［自动］键。
完成设置后，轻击 。
确认选择了指定的色彩模式。
使用自动模式时，一些原稿在彩色和黑白模式之间切换时可能会不正确。如果是这个情况，轻击［彩色开始］或［黑白开始］键手动在彩色和黑白之间切换。

以真彩复印
轻击［色彩模式］键。
轻击［真彩］键。
完成设置后，轻击 。
确认选择了指定的色彩模式。

以黑白复印
轻击［色彩模式］键。
轻击［黑白］键。
完成设置后，轻击 。
确认选择了指定的色彩模式。

以双色复印
将特定色彩更改为其它色彩后，原稿以双色复印。
轻击［色彩模式］键。
轻击［双色］键。
轻击［变更］键。
轻击要抽出色彩的键以指定抽出色彩。

- ［黑色以外］：
  抽出原稿中的黑色部分，将非黑色部分更改为指定色彩。
- ［红色系］：
  抽出原稿中的红色部分，将其更改为指定色彩。

指定将所抽出色彩更改为的色彩。
完成设置后，轻击［双色］屏幕上的 键，然后在色彩模式屏幕上确认［双色］键显示的为已更改的设置。
确认后，轻击 。
确认选择了指定的色彩模式。

以单色复印
以任意色彩复印原稿。
轻击［色彩模式］键。
轻击［单色］键。
轻击［变更］键。
轻击想要使用的色彩。
完成设置后，轻击［单色］屏幕上的 键，然后在色彩模式屏幕上确认［单色］键显示的为已更改的设置。
确认后，轻击［色彩模式］屏幕上的 。
返回页首