# 更改色彩模式

## 概述

更改用于扫描原稿的色彩模式。

模式 | 扫描方法
--- | ---
自动 | 机器会检测原稿是彩色还是黑白，并自动选择真彩或黑白（黑白双色或灰度）模式进行扫描。
真彩 | 以真彩模式扫描原稿。该模式最适用于真彩原稿（如目录等）。
黑白双色 | 原稿中的色彩被扫描成黑色或白色。该模式最适用于纯文本原稿。
灰度 | 原稿中的色彩被扫描成黑色和白色，构成灰色阴影（灰度）。

该功能不能在网络传真模式下使用。

## 操作

轻击［色彩模式］键。
轻击原稿所需色彩模式的键。
如果混合有不同发送模式下的收件人，轻击 选择发送模式（E-mail、桌面／FTP、网络传真或数据输入）以设置各模式的色彩模式。
轻击［灰度］或［黑白双色］键，为自动色彩选择设置黑白模式。
指定扫描黑白原稿时是使用黑白双色还是使用灰度。请注意，如果文件格式设为JPEG，会在灰度模式下进行扫描。
完成设置后，轻击 。
仅当在色彩模式设置（步骤2）中选择了［自动］键时，才能设置黑白模式。
返回页首