# 机器的遥控操作

## 概述

在计算机上遥控操作机器。
可以从PC上所显示与机器操作面板相同的面板上操作机器，就像在机器前面操作一样。
遥控操作功能一次只能用于一台计算机。

## 操作

使用遥控操作功能前，需要进行下列准备工作。

- 在“设置模式”下，选择［系统设置］→［操作设置］→［遥控操作设置］→［遥控软件操作］并将［操作权限］选择为［允许］。
- 将机器连接到网络。
- 在计算机上安装VNC应用程序软件（推荐的VNC软件：RealVNC）。

准备工作完成后，请按照下述操作设置功能。
例如：RealVNC
启动VNC阅读器。
在“服务器”输入框中输入机器的IP地址。
向机器管理员确认其IP地址。
单击［确定］按钮。
按照机器上操作面板的提示完成连接。
当机器连接至VNC应用程序软件时，将出现在机器触摸屏的系统任务栏上。
如果想断开连接，请退出VNC应用程序软件或轻击 。
请以使用机器上操作面板相同的方式进行遥控操作。但是，连续单击按键无法输入数值。
要设置遥控操作功能的操作权限：
在“设置模式”中，选择［系统设置］→［操作设置］→［遥控操作设置］。
返回页首