# 在纸盒中装纸

## 概述

在纸盒1-4（安装了一层/二层/三层供纸盒时；安装了大容量纸盒MX-DE20时为纸盒2）中装纸
纸盒1和4中分别可最多装入500张尺寸为A5R到A3的纸张。
如果装入与原先不同类型或尺寸的纸张，请务必检查“设置模式”中的设置。错误的设置会影响到自动选择纸张操作。这样可能会造成打印失败，并且可能在错误的尺寸或类型的纸张上打印，或者卡纸。
不要在纸盒上放置重物或向下按压纸盒。
要检查纸张的类型和尺寸：
在“设置模式”下，选择［系统设置］→［纸盒设置］。

## 操作

拉出纸盒。
轻轻地拉出纸盒直至其停住。
如需装纸，转至步骤3。如需装入不同尺寸的纸张，转至下一步骤。
通过挤压锁定杆调节导板A和导板B，将其滑至要装入纸张的横向和纵向尺寸上。
导板A和B是可滑动的。挤压锁定杆时滑动各导板以调整到纸张尺寸。
将纸张装入纸盒。
装入纸张时将打印面朝上放置。纸张叠放高度不得超过标志线（最多500张）。
在装入纸张前，应将纸充分翻动。若未翻动纸张，一次可能会送入多张纸并造成卡纸。
将纸盒轻轻推入机器。
将纸盒平稳地完全推入机器。
返回页首