# 更改浓度和原稿类型

## 概述

通过选择适合原稿的浓度和原稿图象类型可以实现最佳的扫描。
在使用原稿台扫描多页原稿时，您可以在每次换页时更改浓度设置。
在使用送稿器时，一旦扫描开始浓度就不能再更改。（如果其它中使用了“大量原稿模式”，可在每次插入新一套原稿时更改浓度。）
浓度设置

浓度 | 建议
--- | ---
自动 | 本设置会自动调整原稿深浅部分浓度。
手动 | 1-2 | 原稿包含深色文字时选择此设置。
3 | 为普通原稿（深浅适中）选择此设置。
4-5 | 原稿包含浅色文字时选择此设置。

如何选择原稿类型（扫描模式、数据输入模式）

项目 | 说明
--- | ---
自动 | 自动选择与原稿匹配的原稿图象类型。
手动 | 文字／打印照片 | 扫描同时包含文字和打印照片的原稿，如杂志或目录时，使用本模式可实现最佳的浓度平衡。
文字/照片 | 扫描同时包含文字和照片的原稿，如贴有照片的文本文档，使用本模式可实现最佳的浓度平衡。
文字 | 为常规的文本文件使用本模式。
照片 | 使用本模式扫描照片。
打印照片 | 本模式最适合于扫描打印照片，如杂志或目录上的照片。
地图 | 本模式最适用于复印具有浅色阴影和精细文字的地图。

## 操作

轻击［浓度］键。
轻击为所需原稿类型指定的按键。
轻击 调整浓度。
完成设置后，轻击 。
选择［自动］时，更改浓度会将原稿图象类型自动设为［文字］。

网络传真模式下
轻击［浓度］键。
轻击 调整浓度。
完成设置后，轻击 。
选择［自动］时，浓度将设置为“3”。
返回页首