# 耗材类型和存储方法

## 耗材类型

应使用推荐的复印纸和标签纸。有关详情，请咨询您的经销商。
应使用指定的墨粉盒、装订针盒和投影胶片。

产品名称 | 型号 | 备注
--- | --- | ---
投影胶片A4（特殊纸张） | S4BG68 | 100张（每盒10套）
装订针盒（装订分页器和鞍式装订分页器） | MX-SCX1 | 约5,000个装订针×3
装订针盒（鞍式装订分页器的鞍式装订器） | AR-SC3 | 约2,000个装订针×3

## 紧急情况下操作墨粉和墨粉盒

### 操作

不要将墨粉或墨粉盒丢入火中。因为墨粉可能会飞散，造成人员烫伤。另外，不要强制打开墨粉盒。墨粉粉尘可能会泄露。在这种情况下，要避免吸入粉尘或皮肤接触。

### 存储

将墨粉或墨粉盒存放在没有被密闭或包含明火，阴凉、干燥的地方。请将墨粉或墨粉盒放在远离儿童的地方。将新的墨粉盒水平存放，而不要垂直放置，小心不要让顶部和底部颠倒。如果垂直存放墨粉盒，即使在使用前将墨粉盒晃动好，墨粉的流动性也会下降，并且墨粉可能会保留在墨粉盒中而不会进入到机器中。

### 发生紧急情况时

###### 如果吸入粉尘：

移动到空气清新的地方，并用大量的水漱口。如果有咳嗽等症状，请咨询医生。

###### 如果墨粉附着在皮肤上：

用肥皂清洁皮肤，并用水冲洗掉墨粉。

###### 如果墨粉进入眼睛：

立即用流动的水冲洗走墨粉。如果有疼痛，请咨询医生。

###### 如果误吞了墨粉：

冲洗嘴巴，喝一至两杯水。如有必要，请咨询医生。

###### 小心：

- 切勿将墨粉盒存放在温度为40摄氏度或以上的地方。
  如果存放在高温的地方，盒中的墨粉可能会变硬。
- 请将墨粉盒或废墨粉容器放在远离儿童的地方。

## 其它耗材存放方式

###### 将耗材存放在满足以下条件的地方。

- 清洁、干燥的地方
- 温度恒定的地方
- 避免阳光直射的地方

###### 将复印纸放在包装袋中，然后存放在平整的地方。

如果没有将纸张放在包装袋中或者平放好纸张进行存放，那么会发生纸张卷曲或受潮，从而造成卡纸。
请务必将剩余纸张放在包装袋中，并封闭好包装袋封口进行存放，否则会发生纸张卷曲或受潮，从而造成卡纸。
返回页首