# 通过全局地址搜索保存地址

## 概述

将搜索全局地址簿的结果作为新地址保存在地址簿中。
全局地址搜索需要LDAP服务器。

## 操作

在地址簿屏幕中，轻击操作面板上的［创建/编辑地址。］键，或者轻击主屏幕中的［地址管理］图标。
轻击操作面板上的［新建］键。
轻击［联系人］键输入基本信息。
务必输入［名称］和［关键字］。
要指定类别，请从轻击输入框时所出现的类别清单中选择。
要创建类别名：
在“设置模式”下，选择［地址簿］→［类别设置］。
如果启用用户认证，将出现［公共地址设置］的标签。设置公共地址可以让保存的“联系人”和“分组”在特定组内共享，或者将其保存为只允许您访问的个人联系人。

- 设置公共联系人和分组的范围

轻击操作面板上的［全局地址搜索］键。
在搜索目标中选择服务器。
如果出现LDAP服务器的认证屏幕，请输入您的用户名与密码然后轻击［OK］键。

- 登录名/密码认证

选择服务器后，轻击 。
轻击输入字段输入搜索条件，然后轻击［搜索］键。
若要更改搜索目标，轻击［项目］的 。可以选择［名称］或［地址/号码］。
从搜索结果清单中选择一个地址，然后轻击操作面板上的［输入］键。
若要检查地址信息，请选择地址并轻击操作面板上的［确认地址信息］键。
检查是否显示所选地址，然后轻击［创建下面的地址］键。
轻击操作面板上的［完成直接输入。］键。
轻击操作面板上的［结束创建］键。
如果任何地址都没有选择［设置为默认使用］，则会显示确认屏幕，询问您是否选择默认地址。
返回页首