保存传真操作

# 保存传真操作（程序）

## 概述

该功能可以将多个设置集中保存为一个程序。保存的程序可以使用简单的操作调用。
例如，假设将尺寸均为A4的文件每月一次地分发至位于不同地区的分支部门。

1. (1)将相同文件传真至各分支部门
2. (2)为了节约纸张，将两页文档作为一页来传真
3. (3)在发送之前将文件边上的污斑消除

未保存任务程序时 | 保存任务程序时
--- | ---

输入各分支部门的传真号码。
指定多画面合一。
指定边缘消除。
轻击［开始］键。
扫描并发送原稿。

调用已创建程序。
轻击［开始］键。
扫描并发送原稿。

由于必须选择上述设置，因此每月发送文档需要耗费大量时间。 此外选择设置时有时会出现错误。 | 在保存了程序时，只需轻击程序键即可轻易地选好设置。 另外，会根据已保存的设置进行发送，因此不会出现错误。

若要配置程序：
轻击操作任意模式屏幕时的操作面板上所出现的［保存程序-设置当前保存］键。

- 保存在程序中的设置即使在程序用于发送后，仍然保留在程序中。可为发送反复使用相同的设置。
- 无法在程序中保存以下内容：

- 轻击［免提］键、自定义尺寸、卡片制作、预览过程中的页面移动和未指定的边缘消除、元数据输入、发送设置和发件人选择。

- 最多可保存48个程序。
- 每个程序中最多可保存500个收件人。
- 指定为传真代码收件人的子地址和口令的程序会记录所有子地址和口令。

## 操作

放置原稿。
根据程序中保存的功能，将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。
- 送稿器
- 原稿台
轻击操作面板上的［调用程序］键。
轻击所需的程序键。
配置其它设置。
对于调用的程序，请另外配置以下设置：

- 图象设置：原稿扫描尺寸
- 发送尺寸
- 其它：定时发送、卡片制作、归档、临时保存、发件人选择、处理报告

根据所调用程序的内容，一些设置无法添加。
轻击［开始］键开始扫描原稿。
如果将原稿插在送稿器托盘中，则机器会扫描所有原稿。
将原稿放置在原稿台上时，则每次扫描一页。
扫描完最后一页原稿后，轻击［读取完成］键。
机器会发出“哔”声，提示扫描和发送已结束。
轻击［预览］键在发送前预览输出图象。轻击［预览］键扫描原稿后，轻击［附加扫描］键扫描下一份原稿。轻击［开始］键开始发送图象。
有关更多信息，请参阅“检查发送图象”。
返回页首