扫描薄原稿

# 扫描薄原稿（慢扫描模式）

## 概述

当您想使用送稿器扫描薄质原稿时使用此功能。此功能有助于防止薄质原稿发生卡纸现象。
选择慢扫描模式时，不能进行双面扫描。

## 操作

请将原稿放在送稿器托盘上。
请慢慢调整原稿导板。

- 送稿器

如果过分用力地插入原稿，可能会发生纸张褶皱和卡纸现象。
指定收件人。

- 从地址簿调用收件人
- 查看所选收件人清单
- 使用搜索编号调用收件人
- 手动输入地址
- 指定网络文件夹
- 从全局地址簿中调用收件人
- 使用发送日志重新发送

触摸［其它］键，然后轻击［慢扫描模式］键。
图标上会显示检选标志。
要取消慢扫描模式设置：
轻击［慢扫描模式］键以清除检选标志。
完成设置后，轻击［后退］键。
轻击［开始］键开始扫描原稿。
轻击［预览］键以在发送传真前查看图象预览。有关更多信息，请参阅“检查发送图象”。但是，无法在预览屏幕中更改此功能的设置。
机器会发出“哔”声，提示扫描和发送已结束。
返回页首