# 自定义尺寸输入（手送）

本节介绍了纸盒与纸张类型设置。
如果频繁在手送纸盒中使用非标准尺寸纸张，请事先创建该纸张尺寸。
在您需要使用此尺寸的纸张时，创建纸张尺寸可免除您每次设置纸张尺寸的麻烦。
最多可创建三种纸张尺寸。
轻击您想创建或更改某个纸张尺寸的键（［自定义1］至［自定义7］），将显示创建屏幕：
选择是以毫米（“输入尺寸-AB系”）还是以英寸（“输入尺寸-英寸系”）为单位输入纸张尺寸，然后设置纸张X和Y方向的尺寸。
“尺寸输入-AB系”
可以在140 毫米（安装了装订分页器时，148 毫米）至432 毫米的范围内设置X方向。 工厂默认设置为420 毫米。
可以在90 毫米至297 毫米的范围内设置Y方向。 工厂默认设置为297 毫米。
“尺寸输入-英寸系”
可以在 5-1/2 （安装了装订分页器时，5-7/8）至 17 的范围内设置X方向。工厂默认设置为17。
可以在 3-5/8 至 11-5/8 的范围内设置Y方向。工厂默认设置为11。
返回页首