发送相同的图象至多个收件人

# 发送相同的图象至多个收件人（广播发送）

## 概述

将同一个扫描图象一次发送至多个扫描、网络传真以及传真模式下的收件人。
一次广播操作中最多可发送500个收件人。
将您经常用于广播发送的收件人保存为联系人或分组，可方便您的操作。
每个联系人中最多可保存500个收件人。 对于广播发送，只需轻击联系人或分组键即可调用多个传真号码。
如果已保存了地址，将［设置为常用地址］检选框设置为 后，使用快捷键也可以发送传真。如果想要临时从保存的地址中删除收件人，打开详情确认屏幕并删除屏幕中的收件人。
执行发送时，将忽略带有扫描到FTP和扫描到网络文件夹地址的超链接。

- 如果是彩色原稿，而且将色彩模式设置为“真彩”，原稿会以黑白双色发送到网络传真或传真模式收件人。长原稿也会以黑白双色发送。
- 如果想要将同一图象作为传真发送到所有收件人，轻击操作面板上的［发送与传真地址相同的图象］键。

要在联系人或分组中保存收件人：
在初始屏幕或地址簿屏幕中，轻击操作面板上的［创建/编辑地址］键，或者轻击主屏幕中的［地址管理］图标。有关更多信息，请参阅“通过直接输入保存地址”和“通过全局地址搜索保存地址”或“保存分组”。

## 操作

放置原稿。
将原稿置于送稿器托盘中或原稿台上。

- 送稿器
- 原稿台

指定所有收件人。

- 从地址簿调用收件人
- 查看所选收件人清单
- 使用搜索编号调用收件人
- 手动输入地址
- 指定网络文件夹
- 从全局地址簿中调用收件人
- 使用发送日志重新发送

- 不能用于广播发送的快捷键呈灰色，不能选择。
- 如果在广播发送模式下指定一个扫描到FTP或网络文件夹地址，则不会进行超链接E-mail发送。

- 要切换递送类型（收件/抄送/BCC），轻击 。
- 如果在“设置模式”下启用了［系统设置］→［图象发送设置］→［操作设置］→［默认设置］→［广播须按下一地址键］，在指定下一收件人之前请轻击 。
- 如果想将同一图象（黑白双色）作为要发送到所有收件人的传真地址，轻击操作面板上的［发送与传真地址相同的图象］键。
- 如果想将同一图象（黑白双色）作为要发送到所有收件人的网络传真地址，轻击操作面板上的［发送与网络传真地址相同的图象］键。

轻击操作面板上的［确认地址］键。
确认收件人。
要取消指定的收件人：
轻击想要取消的收件人的按键以取消选择。
轻击［开始］键开始扫描原稿。
轻击［预览］键以在发送传真前查看图象的预览。有关更多信息，请参阅“检查发送图象”。

- 如果将原稿插在送稿器托盘中，则机器会扫描所有原稿。
  机器会发出“哔”声，提示扫描和发送已结束。
- 如果原稿放置在原稿台上，则每次扫描一页。
  在扫描结束时，放置下一页原稿并轻击［开始］键。重复此步骤直至扫描完所有页面，然后轻击［读取完成］键。
  机器会发出“哔”声，提示发送已结束。

返回页首